Etape 13 : toujours laisser la molette en positions 8 le temps du remontage du serre câble, épaisseur totale de la cale en plastique 6mm (ou 2 fois 3mm), attention à vos doigts lors du positionnement de la cale.   
Ne pas oublier de faire un test avant de remonter le carter, les aimants ne doivent pas toucher la roue d’inertie en position 8.